A l’aide d’un rapporteur, mesurer dans chacun des cas l’angle  :

**10.**

O

y

x

**9.**

O

y

x

***8.***

O

y

x

**7.**

O

y

x

**5.**

O

y

x

**6.**

y

x

**4.**

O

y

x

**3.**

O

y

x

**2.**

O

y

x

**1.**

O

y

x

O